# **Příloha č. 1. – Zadávací podmínky úklidu č.p. 1 a č.p. 18,**

# **náměstí 3.května, Železný Brod**

**Náměstí 3.května č.p. 1**

Čištění oken: skla, rámy, špalety a vnitřní parapet, u zdvojených oken i vnitřní část, u vnitřních oken a vitráží z přírodního dřeva bez nátěrů ošetření dřeva na jeho oživení.

Čištění osvětlovacích těles uvedených v těchto zadávacích podmínkách.

Čištění koberců uvedených v těchto zadávacích podmínkách.

Foyer divadla – kromě čištění oken a osvětlení také ošetření dřevěného obložení vhodným přípravkem na oživení dřeva, vyčištění mosazných prvků zábradlí a madla u šatny.

Sociální zařízení v divadle (muži, ženy) kompletní úklid (obklad, dlažba, osvětlení, okna, zařizovací předměty).

Odstranění pavučin v prostorech kde se budou čistit okna, osvětlení a koberce.

Vysátí prachu z obrazů umístěných v kanceláři starosty, místostarosty, na chodbě před těmito kancelářemi a na schodišti z II. do III.N.P.(cca 35 kusů)

Sociální zařízení a chodby - vyčištění odvětrání rozvodů

**OKNA**

I.N.P.

do náměstí: - špaletové dvoukřídlové na výšku dělené 140x250cm – 6 ks

- špaletové tříkřídlové na výšku dělené 150x250cm – 1 ks

nároží: - špaletové tříkřídlové na výšku dělené 150x250cm – 1 ks

do Husovy ul.: - špaletové tříkřídlové na výšku dělené 150x250cm – 6 ks

II.N.P.

do náměstí: - špaletové dvoukřídlové na výšku dělené 140x250 cm – 6 ks

- špaletové tříkřídlové na výšku dělené 150x250 cm – 1 ks

- dveře na balkonek z podatelny zdvojené 140x310 cm – 1 ks

nároží: - špaletové tříkřídlové na výšku dělené 150x250 cm – 1 ks

do Husovy ul.: - špaletové tříkřídlové na výšku dělené 150x250 cm – 6 ks

III.N.P.

do náměstí: - špaletové dvoukřídlové na výšku dělené 140x250cm – 6 ks

nároží: - špaletové dvoukřídlové na výšku dělené 110x210cm – 1 ks

do Husovy ul.: - špaletové dvoukřídlové na výšku dělené 110x210cm – 12 ks

**Zadní trakt**

I.N.P.

- špaletové dvoukřídlové na výšku dělené (WC obřadní síň) 90x210cm – 2 ks

II.N.P.

- špaletové dvoukřídlové na výšku dělené (WC muži, ženy) 90x210cm – 2 ks

- zdvojené tříkřídlové (kuchyňka) 200x120cm – 1 ks

III.N.P.

- špaletové dvoukřídlové na výšku dělené (WC obřadní síň) 90x210cm – 2 ks

- zdvojené dvoukřídlové na výšku dělené (kuchyňka a úklidová místnost) 120x200cm – 2 ks

- jednoduché kulaté okno průměr 90cm – 2 ks

- zdvojené dvoukřídlové na výšku dělené 110x200cm – 1ks

**Okna z divadelní foyer a únikového schodiště**

- špaletové jednokřídlové na výšku dělené 70x290cm – 2 ks

- špaletové jednokřídlové 70x140cm – 2 ks

- špaletové jednokřídlové na výšku dělené 70x220cm – 2 ks

**Divadlo WC muži, ženy**

- zdvojené jednokřídlové 120x55cm – 4 ks

**Klub ochotníků a schodiště z jeviště do klubu ochotníků**

- špaletové dvoukřídlové 140x140cm – 2 ks

- špaletové dvoukřídlové 110x130cm – 1 ks

**Vnitřní okna na schodišti, okna s vitrážemi, prosklené dveře**

I.N.P.

Vstupní dveře do budovy - skla ve dveřích 60x105cm – 2 ks

- nadedveřní oblouk 210x120cm

Chodba k pokladně - dveře do chodby 170x410cm

- dveře k pokladně, a v obřadní síni 150x220cm – 3ks

- prosklená stěna mezi chodbou a obřadní síní

Schodiště z I. do II.N.P.

- okno vitráž 105x205cm – 2ks

II.N.P.

- dveře z chodby do divadla 150x270cm – 1 ks

- dělící prosklená stěna z přední do zadní chodby 180x410cm – 1 ks

- okno na zadní chodbě 105x205cm – 1 ks

- okno na zadní chodbě 110x280cm – 1ks

Schodiště z II. do III.N.P.

- okno 105x205cm -2 ks

III.N.P.

- okno 105x185cm – 1 ks

**OSVĚTLENÍ**

I.N.P.

č.dv.105 chodbička před pokladnou - svítidlo zářivkové jednotrubicové 165cm – 1 ks

- nástěnné nouzové svítidlo průměr 23cm – 1 ks

chodba před obřadní síní - svítidlo zářivkové jednotrubicové 165cm – 3 ks

- nástěnné nouzové svítidlo průměr – 1 ks

předsálí obřadní síně - 2 ks lustr ověsový 12ti žárovkový - 4 ks

- nástěnné svítidlo ověsové dvoužárovkové – 7ks

prostory městské policie - svítidlo zářivkové dvoutrubicové 125x30cm – 15 ks

chodbička před městskou galerií – svítidlo zářivkové jednotrubicové 165cm – 1 ks

prostory městské galerie – osvětlovací sestava zářivková jednotrubicová délky 76m

chodbička před IKS– svítidlo zářivkové jednotrubicové 165cm – 1 ks

odbor kultury pravá místnost – svítidlo zářivkové jednotrubicové 320cm – 1 ks

odbor kultury střední místnost – osvětlovací sestava zářivková jednotrubicová 170x200cm – 1 ks

odbor kultury levá místnost – osvětlovací sestava zářivková jednotrubicová 170x200cm – 1 ks

vstupní chodba do budovy - polokulaté nástěnné svítidlo průměr 40cm – 6 ks

- polokulaté nástěnné svítidlo (nouzové osvětlení) průměr 23cm – 2 ks

Schodiště z I. do II.N.P.

ozdobné dvoužárovkové svítidlo se skleněnými kryty – 4 ks

polokulaté nástěnné svítidlo (nouzové osvětlení) průměr 23cm – 3 ks

II.N.P.

Chodba před podatelnou (místnost č. 201)

polokulaté nástěnné svítidlo (nouzové osvětlení ) – 2 ks

ozdobné dvoužárovkové svítidlo se skleněnými kryty – 4 ks

lustr s 11 svítidly se skleněnými kryty – 1 ks

zadní chodba

polokulaté nástěnné svítidlo (nouzové osvětlení) – 3 ks

ozdobné dvoužárovkové svítidlo se skleněnými kryty – 5 ks

lustr čtyřprvkový – 2 ks

kanceláře

č. 201 (podatelna) světelná sestava zářivková jednotrubicová 350x110cm – 2ks

č. 202 (PO-CO) světelná sestava zářivková jednotrubicová 350x110cm – 1ks

č. 203 (místostarosta) světelná sestava zářivková jednotrubicová 350x110cm – 1ks

č. 204 (sekretářka) světelná sestava zářivková jednotrubicová 350x110cm – 1ks

č. 205 (starosta) ověsový lustr – 5ks

č. 206 (tajemník) světelná sestava zářivková jednotrubicová 350x110cm – 1ks

č. 207 – chodbička - svítidlo zářivkové jednotrubicové 360cm 1 ks

zasedačka - světelná sestava zářivková jednotrubicová 450x150cm – 1ks

foyer divadla

lustr 9ti žárovkový – 1 ks

nástěnné svítidlo dvoužárovkové – 3 ks

schodiště z II. do III.N.P.

polokulaté nástěnné svítidlo (nouzové osvětlení) – 2 ks

ozdobné dvoužárovkové svítidlo se skleněnými kryty – 3 ks

lustr s 24 svítidly se skleněnými kryty – 1 ks

III.N.P.

chodba

ozdobné dvoužárovkové svítidlo se skleněnými kryty – 1 ks

svítidlo jednotrubicové 170cm – 7 ks

polokulaté nástěnné svítidlo (nouzové osvětlení) průměr 23cm – 4 ks

kuchyňka – svítidlo zářivkové dvoutrubicové 125x30 – 1 ks

kanceláře

č.300 (ÚPaRR) svítidlo zářivkové dvoutrubicové 125x30cm – 12 ks

č.301 (ÚPaRR) svítidlo zářivkové dvoutrubicové 125x30cm – 4 ks

č.302 (IT) svítidlo zářivkové dvoutrubicové 125x30cm – 4 ks

č.303 (finanční odbor) svítidlo zářivkové dvoutrubicové 125x30cm – 4 ks

č.304 (finanční odbor) svítidlo zářivkové dvoutrubicové 125x30cm – 4 ks

č.305 (předsíňka) svítidlo zářivkové jednotrubicové 170cm – 1 ks

svítidlo polokulaté nástěnné (nouzové osvětlení) průměr 23cm – 1 ks

(finanční kanceláře) svítidlo dvoutrubicové 125x30cm – 12 ks

č.306 (živnost. úřad) svítidlo zářivkové dvoutrubicové 125x30cm – 6 ks

č.307 (živnost. úřad) svítidlo zářivkové dvoutrubicové 125x30cm – 3 ks

č.308 (odbor vnitřních věcí) svítidlo zářivkové dvoutrubicové 125x30cm – 3 ks

č.309 (kanc.sklad) svítidlo zářivkové dvoutrubicové 125x30cm – 3 ks

č.300 (ÚPaRR) svítidlo zářivkové dvoutrubicové 125x30cm – 8 ks

č.310 (archiv) svítidlo zářivkové jednotrubicové 170cm – 1 ks

kuchyňka – svítidlo zářivkové dvoutrubicové 125x30cm - 1 ks

**KOBERCE**

I.N.P.

č.105 (pokladna kancelář) 6,8x3,6m

městská policie kancelář velitele 4x4m

chodba před vstupem do městské galerie 4,1x1,7m

chodba před odborem kultury 3,7x1,9m

kancelář IKS– levá kancelář 6x3,6m

střední kancelář 6x3,7m

pravá kancelář 6x3,1m

II.N.P.

č.201 (podatelna) 3,8x2,7m

(servr) 3x6m

č.203 (místostarosta) 3,8x6m

č.204 (sekretářka) 3,1x6m

č.205 (starosta) 6,2x8,3m

č.206 (tajemník) 6,6x3,6m

č.207 (předsíň) 2x5,7m

(zasedací místnost) 4,2x5,5m

(zkušební místnost) 4,5x5,3m

Foyer divadla: 2,8x2,2m

6x5m

2x3m

1,3x2,1m

3,6x1,3m

2,9x2m

Hlediště divadla: 13x10m

7x8m

Jeviště divadla: 13x13m

III.N.P.

č.303 (finanční odbor) 5,9x3,9m

č.306 (živnostenský úřad) 4x7,1m

č.307 (živnostenský úřad) 3x6,3m

č.308 (odbor vnitřních věcí) 3,2x4,5m

**Náměstí 3.května č.p.18**

Fasáda č.p.18 očištění pavučin do výšky úrovně parapetů okenII.N.P. ze strany náměstí 3.května,ul. Smetanovo zátiší, a průchodu mezi objekty č.p.18 a č.p.738 (NORMA).

**OKNA**

Všechna okna zasklena izolačním dvojsklem DITHERM.

I.N.P.

do náměstí

dvoukřídlé na výšku dělené 1,3x2,3m – 6 ks

do průchodu k NORMĚ

dvoukřídlé na výšku dělené 1,3x2,3m – 1 ks

dvoukřídlé na výšku dělené 1,1x2,3m – 1 ks

do ul. Smetanovo zátiší

dvoukřídlé na výšku dělené 1,6x2,1m – 10 ks

k zadnímu parkovišti

dvoukřídlé na výšku dělené 1,3x2,3m – 4 ks

jednokřídlé 0,9x1,4m – 1 ks

jednokřídlé 1,5x0,5m – 1 ks

dvoukřídlé na výšku dělené (schodiště) 1,1x2,1m – 1 ks

dvoukřídlé na výšku dělené (WC) 1,2x1,45m – 1 ks

jednokřídlé na výšku dělené (WC) 0,5x1,45m – 2 ks

II.N.P.

do náměstí

dvoukřídlé na výšku dělené 1,3x2,3m – 8 ks

do průchodu k NORMĚ

dvoukřídlé na výšku dělené 1,3x2,3m – 1 ks

dvoukřídlé na výšku dělené 1,1x2,3m – 1 ks

do ul. Smetanovo zátiší

dvoukřídlé na výšku dělené 1,6x2,1m – 10 ks

k zadnímu parkovišti

dvoukřídlé na výšku dělené 1,3x2,3m – 5 ks

dvoukřídlé na výšku dělené (schodiště) 1,1x2,1m – 1 ks

dvoukřídlé na výšku dělené (WC) 1,2x1,45m – 1 ks

jednokřídlé na výšku dělené (WC) 0,5x1,45m – 2 ks

podkroví

jednokřídlé 0,8x0,4m – 27 ks

jednokřídlé 0,85x1,7m – 2 ks

dvoukřídlé na výšku dělené (schodiště) – 1 ks

**KOBERCE**

I.N.P.

č.d. 100 6,5x6,3m

č.d. 101 4,1x4,3m + 2,9x6,2m

č.d. 102 2,4x6,5m

č.d. 103 6,5x4,6m + 1,8x4,6m

č.d. 104 4x8,9m + 2,5x4,3m

II.N.P.

č.d. 200 4,5x2,8m + 6,4x2,65m

č.d. 201 24,9m2

č.d. 202 20,7m2

č.d. 203 25,2m2 + 31,9m2

č.d. 204 30,4m2

č.d. 205 29,9m2

č.d. 206 30,2m2 + 30,5m2

kancelář odb.soc.věcí KULK 7,8m2

podkroví

zasedací prostory 185,7m2

**OSVĚTLENÍ**

I.N.P. (chodba)

stropní svítidlo na tyči průměr 35cm – 11 ks

nástěnné svítidlo průměr 35cm – 8 ks

schodiště z I. do II.N.P.

nástěnné svítidlo průměr 35cm – 4 ks

schodiště z II. do III.N.P.

nástěnné svítidlo průměr 35cm – 4 ks

schodiště z III.N.P. do podkroví

nástěnné svítidlo průměr 35cm – 4 ks

podkroví chodba

nástěnné svítidlo průměr 35cm – 8 ks

podkroví zasedací prostor

světelná sestava zářivková jednotrubicová – 65 m

**Náměstí 3.května č.p. 37**

**turistické informační středisko**

koberec – 5,9x4,9m

okno – špaletové dvoukřídlové na výšku dělené 1x1m – 2 ks